DATE: 10-05-2023  **Test report for champ 800 with multi 600 PWM pcb.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actual output Current  On  Camp meter | Actual Current  On  Upper section | Actual Current  On  lower section |
| 60 | 33 | 29 |
| 100 | 51 | 50 |
| 200 | 107 | 95 |
| 300 | 150 | 149 |
| 400 | 201 | 200 |
| 500 | 255 | 250 |
| 600 | 304 | 299 |
| 700 | 355 | 350 |
| 800 | 403 | 399 |

**Prepared By, Approved By,**

**Mr. Rakesh Yadav Mr. Sachin Dobhada**